**Холодная погода и человеческая беспечность провоцируют рост числа пожаров**

 **Морозная погода и халатность людей привела к всплеску пожаров. Буквально за три дня огнеборцы потушили 17 пожаров, самой частой причиной возгораний стало неправильное устройство и эксплуатация печей. Республиканские власти бьют тревогу и призывают жителей региона неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.**

Всего с начала года зарегистрирован 641 пожар, в результате погибли 34 человека, 27 травмированы.

 Чаще всего горят жилые дома (232 пожара), надворные постройки (101), бани (85), автомобили (64). Наиболее распространенные причины – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (192), печей (155), а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении (171).

 **Специалисты Управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии призывают граждан к сознательности и ответственности в обращении с огнеопасными предметами в осенне-зимний период.**

**Особое внимание необходимо уделить печам и электроприборам!**

 «Печной пожар» может возникнуть в результате воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые материалы и конструкции через трещины в кладке печей и дымовых каналов, топочные отверстия.

Причинами пожаров от печного отопления также могут быть отсутствие или недостаточный размер разделок, отступок и расстояний между нагретыми поверхностями элементов печи и сгораемыми конструкциями здания, использование неисправных печей, дымовых каналов и разделок, перекал печей.

Владельцам печного оборудования необходимо регулярно проводить осмотр печей, побелку дымовых труб и стен, очищать дымоходы от сажи, обеспечить наличие противопожарных разделок от горючих конструкций.

**Запрещается:**

1. Оставлять без присмотра топящиеся печи;
2. Поручать надзор за печами детям;
3. Оставлять без надзора детей в помещении, где топится печь;
4. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
5. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
6. Перекаливать печи;
7. Размещать стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другие горючие материалы на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий − менее 1,25 метра;
8. Выгребаемые из топок золу и шлак выбрасывать вблизи строений.

**При эксплуатации электрооборудования недопустимо:**

1. Оставлять включенные электроприборы без присмотра;
2. Использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;
3. Пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями;
4. Устанавливать включенные электроприборы вблизи легковоспламеняющихся вещей и мебели;
5. Эксплуатировать электрооборудование кустарного изготовления;
6. Включать одновременно в одну розетку несколько мощных электроприборов, тем самым перегружая сеть;
7. Завязывать в узлы провода, соединять их скруткой, заклеивать обоями, пропускать их через стены и перегородки без дополнительной изоляции.

При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения (когда обогреватель перегревается – он должен отключиться автоматически). При каждом включении, убедитесь, что шнур и штепсельный разъем – в нормальном состоянии. Во время работы обогревателя шнур не должен касаться нагревающейся поверхности. Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она может загореться.